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      ANEXOS

1. [bookmark: _Toc321156636]IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES.
[bookmark: _Toc308015148]Se redacta en el presente documento la memoria justificativa para la subvención del Gobierno de Aragón, según Orden VMV/1018/2022, de 4 de julio, por la que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.
En concreto se describe la sustitución de cinco ventanas en una vivienda individual ubicada en un edificio residencial colectivo con señalamiento urbano en calle XXXXXXXXXXXX, nº X del municipio de Teruel. Esta vivienda posee la siguiente referencia catastral: 3426501XM7142G0171UF.
Esta petición de ayuda a la rehabilitación se enmarca dentro del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas (P4), que tiene por la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares.
Según el texto de la Orden podrán ser beneficiarios “los propietarios, usufructuarios o arrendatarios de viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública”. En este caso los beneficiarios son los propietarios de la vivienda.
Se adjunta una fotografía del estado general de la fachada del edificio.
En el anexo II se adjunta la ficha catastral de la vivienda objeto de esta memoria.

Fotografía 1. Panorámica general del edificio

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA.
Se trata de la sustitución de ventanas en una vivienda individual de un bloque de residencial colectivo.
La actuación, que se realizó el pasado 1 de junio de 2022 (poner fecha con día, mes y año), consistió en las siguientes operaciones:
· Retirada de una carpintería exterior de marco de madera con vidrio simple de dimensiones 1,36x2,35 para la estancia de salón-comedor y la posterior instalación de otra carpintería de dimensiones idénticas, marca xxxx, modelo xxxxx, con marco de PVC y triple vidrio, configuración 4+14+6+12+4, con control solar y bajo emisivo. (Pos. 1). 
Las características técnicas de la ventana son las siguientes:
· Transmitancia térmica global de la ventana es Uw= 1,218 W/m2K
· Uf=1,32
· Ug=1,1
· g=0,398
Nota importante: Es necesario solicitar al fabricante/instalador de la ventana que nos aporte información de los siguientes datos:
· Uw (transmitancia térmica global de esa ventana con esas dimensiones).
· Uf (transmitancia térmica del marco).
· Ug (transmitancia térmica del vidrio)
· g (factor solar del vidrio).
· Información sobre si el vidrio tiene control solar y si es bajo emisivo.
· Información sobre si la/s cámara/s entre vidrios tiene algún gas tipo argón.
· Retirada de una carpintería exterior de marco de madera con vidrio simple de salida a la terraza desde la estancia de comedor de dimensiones 2,0x0,77 y la posterior instalación de otra carpintería de dimensiones idénticas con marco de PVC y triple vidrio, configuración 4+14+6+12+4, con control solar y bajo emisivo. (Pos. 2)
Las características técnicas de la ventana son las siguientes:
· Transmitancia térmica global de la ventana es Uw= 1,216 W/m2K
· Uf=1,32
· Ug=1,1
· g=0,398

· Retirada de 3 carpinterías exteriores de marco de madera con vidrio simple de los 3 dormitorios de la vivienda de dimensiones 1,35x1,28 para las estancias dormitorio 1 (Pos. 3-1), dormitorio 2 (Pos. 3-2) y dormitorio 3 (Pos. 3-3) y posterior instalación de otras 3 carpinterías de dimensiones idénticas con marco de PVC y triple vidrio, configuración 4+14+6+12+4, con control solar y bajo emisivo. 
Las características técnicas de la ventana son las siguientes:
· Transmitancia térmica global de la ventana es Uw= 1,231 W/m2K
· Uf=1,32
· Ug=1,1
· g=0,398

3. CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS DE LA ORDEN VMV/1018/2022. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CARPINTERÍAS.
La Orden VMV/1018/2022 marca varios criterios técnicos para los cumplimientos de ahorro de energía. Son los siguientes:

En esta actuación descrita, se da cumplimiento a los requisitos 1, 3 y 4:
· Requisito 1: se consigue una reducción de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración del 7,2 % > 7%.

· Requisito 3: las nuevas carpinterías instaladas cumplen los requisitos marcados en las tablas 3.1.1.a-HE1 y 3.1.3.1-HE1 de transmitancia térmica y permeabilidad al aire del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
En concreto se tienen los siguientes valores (figuran en el presupuesto y en la declaración de prestaciones en los anexos I y III), que dan cumplimiento a las prescripciones citadas del DB HE1 del CTE para el clima de Zaragoza:
· Transmitancia térmica global de las nuevas carpinterías: Uw=1,231 W/m2K < 1,8 W/m2K (en el caso de la ventana más desfavorable)
· Permeabilidad al aire: Clase 4 (3 m3/hm2, según UNE-EN 12207:2017) < 9 m3/hm2 (Clase 3)



· Requisito 4: es evidente que la actuación no trata de inversión alguna en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
La actuación se realizó con fecha de 1 de junio de 2022 (poner fecha con día, mes y año). Actualmente se encuentra totalmente finalizada. (Nota: en el caso de que no esté realizada se debe indicar en este punto, indicando también que se realizará dentro de los plazos marcados por la Orden VMV/1018/2022).

5. 
PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y CAPÍTULOS.
Se acompaña a continuación el resumen de presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y capítulos. En el Anexo I de este documento se adjunta el presupuesto desglosado emitido por la empresa instaladora, junto con el croquis de cada una de las ventanas.


6. 
RESUMEN DE GASTOS SUBVENCIONABLES Y CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN.
Se acompaña a continuación el resumen de la inversión subvencionable y el cálculo de la subvención. 

Dado que la inversión subvencionable asciende a una cantidad superior a 3.000 €, el cálculo de la ayuda resultante es de 3.000 €. 



7. 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ZONA QUE SE INTERVIENE.

Se adjunta el reportaje fotográfico de todas las carpinterías originales, previamente a su sustitución. 

Fotografía 2. Ventana comedor (Pos. 1)


Fotografía 3. Puerta comedor (Pos. 2)


Fotografía 4. Ventana dormitorio 1 (Pos. 3-1)


Fotografía 5. Ventana dormitorio 2 (Pos. 3-2)

Fotografía 6. Ventana dormitorio 3 (Pos. 3-3)







8. CEE PREVIO Y SOLICITUD DE REGISTRO.
Se adjunta en un documento independiente de esta memoria el archivo en pdf completo del Certificado de Eficiencia Energética previo de esta vivienda (previo a la actuación descrita) y su solicitud de registro.
Se muestra a continuación el resultado de este CEE y la demanda de refrigeración y calefacción.



9. CEE DE PROYECTO.
Se adjunta en un documento independiente de esta memoria el archivo en pdf completo del Certificado de Eficiencia Energética final de proyecto de esta vivienda (tras la actuación descrita de sustitución de carpinterías).
Se muestra a continuación el resultado de este CEE y la demanda de refrigeración y calefacción.




10. RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Por todo lo anterior, se considera cumplimentada toda la información solicitada en el anexo II de la Orden VMV/1018/2022, de 4 de julio, por la que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021. Como complemento a esta documentación se incluye en el anexo IV un plano de planta de la vivienda donde se localizan cada una de las carpinterías sustituidas.


En Teruel, xxxx de xxxxx 2026


El Arquitecto Técnico 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
























ANEXO I. PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE ESTA MEMORIA

Incluir el presupuesto completo del contratista o instalador indicando los croquis y detalles técnicos de las carpinterías.
Se adjunta ejemplo de una carpintería:













































ANEXO II. FICHA CATASTRAL DE LA VIVIENDA

Incluir la ficha catastral de las viviendas.






















ANEXO III. DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE LA VENTANA INSTALADA

Será necesaria incluir la declaración de prestaciones de las ventanas solamente en el caso de que no se consiga una reducción del 7% de la demanda de energía y se haga la justificación con el cumplimiento de las tablas 3.1.1.a-HE1 y 3.1.3.1-HE1 de transmitancia térmica y permeabilidad al aire del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

Se adjunta un ejemplo de declaración de prestaciones.































ANEXO IV. PLANO DE PLANTA DE LA VIVIENDA

Muy importante que se incluya un plano de planta de la vivienda donde se refleje de forma muy clara las carpinterías a sustituir codificándolas por la misma denominación que tienen en el presupuesto y en el CEE. En el caso de que en el CEE se haya utilizado una denominación para los huecos diferente a la que figura en el presupuesto, en el plano las ventanas sobre las que se interviene deben llevar ambas codificaciones.

En el caso de intervención sobre otro elemento, debe figurar de forma muy clara en el plano/s correspondiente/s.


 Memoria justificativa solicitud de ayuda mejora energética de viviendas (P4)
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Concepto

Demanda energética 

inicial (kWh/m2 y año)

Demanda energética 

final (kWh/m2 y año)

Disminución de la 

demanda energética tras 

intervención (%)

Demanda energética de 

calefacción

104,8 99,8 4,8%

Demanda energética de 

refrigeración

18,1 14,2 21,5%

Demada energética 

calefacción + refrigeración

122,9 114,0 7,2%

CÁLCULO REDUCCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA
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Tabla31.1.a-HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Uim [WImK]
| Zonaclimética de inviemo

[a A 8 c b E

Elemento

Waros y suelosen contact con el e extror (Us, U) | 0.0 070 056 049 041 037
Cubietas en contacto con el are exterir (Uc) Joss 050 044 040 035 03

Muros, suelos y cubleras en contacto con espacios no
habitables o con el terreno (Ur)
Medianerias o particiones interiores pertenecientes a la 090 080 075 070 065 059
envalvente témica (Uuo)
Huecos (conjunto de marco, vicio y, en su caso, cajén e

jana) (Un)* 32 27 23 21 18 180
Puertas con superfice semitansparente igual o nfeioral ‘ .
50% g
Los huecas con uso do escaparae e uridades de o con actvidad comercal pden ncremertar e valor
de Un en un 50%
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Tabla 3.4.3.-HE1  Valor limite de permeabilidad al aire de huecos de Ia envolvente térmica,
Quensn [mem?]

Zona climatica de invieno
« A B C D E
Permeabildad a aie de huecos (Qronse)” s27 s27 s27 59 s9 59

*La permeabildad indicada s la medida con una sobrepresidn de 100Pa, Q.

Los valores de permeabildad establecidos se corresponden con los que definen a case 2 (s27 mh )
y clase 3 (<9 mhm?) de la UNE-EN 12207-2017.

La permeabilidad del hueco se obiendra teniendo en cuenta, en su caso, el cajon de persiana.
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Posición / 

Codificación

Descripción de la partida Unidades

Coste 

unitario 

(€/Ud) 

Coste total 

(€) sin IVA

Pos. 1

Desmontaje y retirada de carpintería de 3 hojas existente en la estancia comedor e instalación de 

una nueva carpintería de marco de PVC y vidrio triple 4+14+6+12+4. Con similar acabado exterior. 

Totalmente instalada y terminada.

1 1.808 € 1.808 €

Pos. 2

Desmontaje y retirada de carpintería de puerta de salida a la terraza de 1 hojas existente en la 

estancia comedor e instalación de una nueva carpintería de marco de PVC y vidrio triple 

4+14+6+12+4. Con similar acabado exterior. Totalmente instalada y terminada.

1 990 € 990 €

Pos. 3-1

Desmontaje y retirada de carpintería de 2 hojas existente en la estancia dormitorio 1 e instalación 

de una nueva carpintería de marco de PVC y vidrio triple 4+14+6+12+4. Con similar acabado 

exterior. Totalmente instalada y terminada.

1 1.180 € 1.180 €

Pos. 3-2

Desmontaje y retirada de carpintería de 2 hojas existente en la estancia dormitorio 2 e instalación 

de una nueva carpintería de marco de PVC y vidrio triple 4+14+6+12+4. Con similar acabado 

exterior. Totalmente instalada y terminada.

1 1.180 € 1.180 €

Pos. 3-3

Desmontaje y retirada de carpintería de 2 hojas existente en la estancia dormitorio 3 e instalación 

de una nueva carpintería de marco de PVC y vidrio triple 4+14+6+12+4. Con similar acabado 

exterior. Totalmente instalada y terminada.

1 1.180 € 1.180 €

Montaje, albañilería y aislamiento de cajones 1 900 € 900 €

Descuento especial de la intervención 1 -1.139 € -1.139 €

6.099 €

1.281 €

7.380 €

PRESUPUESTO DESGLOSADO P0R ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y CAPÍTULOS

ÁMBITO DE ACTUACIÓN I. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA POR OTRAS DE MARCO DE PVC Y VIDRIO TRIPLE

COSTE TOTAL EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS(SIN IVA)

IVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (21 %)

COSTE TOTAL EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS
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Descripción del concepto del gasto subvencionable

Coste total 

(€) sin IVA

Coste de ejecución de la obra de sustitución de ventanas (SIN IVA) 6.099 €

IVA de la ejecución de la actuación (en este caso no es susceptible de compensación total o parcial) 1.281 €

Coste honorarios de redacción de memoria justificativa de la actuación y de los 3 certificados de 

eficiencia energética (situación inicial, de proyecto y de obra finalizada)

450 €

IVA de los honorarios de los trabajos técnicos de redacción de memoria y elaboración de los 3 CEE´s 95 €

INVERSIÓN SUBVENCIONABLE TOTAL 7.925 €

IMPORTE TOTAL SOLICITADO EN LA AYUDA (40 % de la inversión subvencionable con límite de 3.000 €) 3.000 €

CÁLCULO DE LA INVERSIÓN SUBVENCIONABLE DE LA INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA POR OTRAS DE MARCO DE 

PVC Y VIDRIO TRIPLE
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CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
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_Importe (€)  Total (€)
Ventana de 3 hojas (2 inversora)

Color:

Ancho: 2.350 - Alto: 1.360

810,67_764.67_77467.

2350
235 Serie CONFORT
Leer ge i nes ] 2 hojas, Montaje con taladros de 8mm
Vidrio 4+14+6+12+4
Herraje seguridad WK1
TAPAJUNTAS 60 mm. PERIMETRAL, Cajén de persiana 185 mm

Lamas aluminio CS45 con aislamiento de poliuretano. , Aislante cajon Neopor
con Tecsound

ACCIONAMIENTO MOTOR MECANICO 50 ST 10-17
GUIA PLANA ALUMINIO ESPESOR 92 MM(Marco 70mm)//102 MM(Marco

80mm)
Cajon y gufas retranqueadas 5 mm.

Color lama persiana: LAMAS MARFIL
CE

Transmitancia térmica: 1.218455 W/m2K
Prestaciones actsticas: 33 (-4;-8) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanquidad al agua: Clase E1050

Resistencia a la carga de viento: Presion de Ensayo P1: Clase C2
IxE: PND

Tipo de Nodo: PVC

UwTest: 1.4

Sw: 0.238509

RadiationPropertiesSolarFactor: 0.398
RadiationPropertiesLightTransmittance: 0.636
Eref: -109.579107

uDs: 1
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Seran actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en vi-
viendas con inicio posterior al 1 de febrero de 2020 y sean necesarias para justificar uno o
varios de los siguientes requisitos:

1. Una reduccién de la demanda energética anual global de calefaccion y refrigeracion del
al menos el 7 %.

2. Una reduccién del consumo de energia primaria no renovable de al menos un 30 %.

3. Modificacion o sustitucién de elementos constructivos de la envolvente térmica para
adecuar sus caracteristicas a los valores limite de transmitancia térmica y de permeabilidad
al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a-HE1y 3.1.3.a-HE1, del Documento
Basico DB HE de Ahorro de energia del Cédigo Técnico de la Edificacion.

4. No seran subvencionables las actuaciones de inversién en generadores térmicos que
utilicen combustible de origen fosil.
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